**第一章** **服务需求一览表**

**说明：**

**1、本次服务需求一览表中标注**▲**号的部分为实质性要求和条件。**

**2、本次服务采购最高限价为人民币壹拾壹万伍仟壹佰贰拾捌元整(¥115128.00元)。**

**3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。**

**项目名称：教学影视制作区配套设备设施采购与安装服务项目（FY2023.141-2）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **数量** | **技术参数要求** | **分项最高限价****（元）** |
| 1 | 航拍无人机 | 套 | 1 | 1.主摄像素数：2000万。2.实时图传质量：1080p。3.电池容量：77Wh。4.最大飞行时间：46分钟。5.最大抗风速：6级风。6.包含：无人机×1、遥控器×1、遥控器摇杆×1、遥控器转接线（USB Type-C 接头）×1、遥控器转接线（Lightning 接头）×1、遥控器转接线（标准 Micro-USB 接头）×1、智能飞行电池×1、降噪螺旋桨（对）×3、便携充电器×1、收纳保护罩×1、USB 3.0 Type-C 数据线×1。 | 12600 |
| 2 | 虚拟飞行平台 | 套 | 1 | ▲1.无人机应用仿真培训系统，含8通道遥控器。▲2.支持显示无人机实时飞行速度、高度、垂直速度、水平速度、当前飞行模式、图传信号、遥控器信号、飞机电量、视角等。3.支持VR眼镜连接、键盘输入、遥控器输入。4.支持跟随模式、FPV视角、飞手视角。5.支持美国手、日本手、中国手切换。6.支持大疆御2、大疆精灵4、大疆M210 RTK、大疆M300、大疆M600等常用无人机。7.支持对电磁干扰、动力流失等突发事件应对操控功能。8.支持模拟微风、强风、小雨、大雨、轻雾、大雾、浮尘、强尘等天气模拟功能。9.支持森林场景、海滨场景、城市场景等自由飞行模式。10.支持公路竞速、隧道穿越、收集泡泡等竞速飞行模式。11.支持多种气象条件下的多环境模型显示与加载。▲12.集群多旋翼无人机传感器与飞行数据维护与通信系统。13.支持集群有中心编队与无中心编队算法。14.支持地面站控制指令执行、过程仿真与相关视景展示。15.支持无人机集群状态信息接收与显示。16.支持无人机集群控制指令发送。▲17.支持至少3架无人机在220kV输电线路场景中，进行集群有中心编队及无中心编队飞行巡视。 | 6300 |
| 3 | 专业视频信号监视器 | 台 | 1 | 1.外观尺寸：17.3”。2.屏幕宽高比：16：9。3.分辨率：1920×1080。▲4.输入接口：2路3G/HD/SD-SDI视频输入，1路复合信号输入，1路YPbPr信号输入，1路HDMI输入。5.支持面板的自动色彩校正功能。6.多种色温调整（D93、D65、D56），支持波形、矢量图显示，4通道音频表显示(VU & PPM)。7.支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC），支持HDMI信号嵌入音频解嵌，支持IMD功能和三色TALLY显示。8.支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only。 | 9000 |
| 4 | 调音台 | 台 | 1 | 1. 支持话筒数量：6个。
2. 频响：+0.5dB/-1.5dB(20Hz-48kHz)。
3. 总谐波失真：0.03%@+14dBu (20 Hz-20kHz)。
4. 输入通道：12通道，单声道：4。立体声：4。
5. 输出通道：STEREO OUT：2。PHONES：1。
6. 母线：立体声：1。编组：2,AUX。
7. 电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB]。
 | 1800 |
| 5 | 监听音箱 | 只 | 2 | 1. 频率响应：65Hz-22kHz(-10dB)。
2. 输出功率：20W。
3. 功耗：30W。
 | 2160 |
| 6 | 监听耳机 | 只 | 1 | 1. 频响范围：15 – 20,000 Hz。
2. 阻抗：47 Ω 。
3. 灵敏度：96 dB。
4. 较大承载功率：700 mW。
 | 270 |
| 7 | 主持话筒 | 支 | 2 | 1. 单体： 背极式驻极体。
2. 指向性： 超心型。
3. 频率响应： 40Hz-16kHz。
4. 灵敏度： -38dB±3dB 。
5. 等效噪声级： 25Dba。
6. 最大声压级： 130dB 。
7. 使用电源： 48V 幻象电源。
 | 2880 |
| 8 | 演播室回看监视器 | 台 | 1 | 1. 屏幕尺寸：55英寸。
2. 物理分辨率：1920×1080。
3. 屏幕亮度：600nit。
4. 10bit信号处理技术，支持隔行/逐行模式选择。

▲5.物理边框：≤2mm。6.178度全方位的可视角度。▲7.2路3G/HD/SD-SDI视频输入，环通输出。8.1路复合信号输入，带自动终接的环通输出。9.1路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔。▲10.1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器。11.支持3D-LUT色彩校正技术，多种色温调整（D93、D65、D56、D50、D32）。12.支持HDR（HLG、PQ、S-LOG3）。13.支持3种色域模式（EBU、SMPTE-C、ITU-709）。▲14.16通道音频表显示(VU & PPM)。15.支持HDMI信号嵌入音频，支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC）。16.支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only，MoNo，H/V Delay，I/P Mode Select，CC。17.支持IMD功能和三色TALLY显示。▲18.支持多种波形、矢量、直方图监看。19.支持辅助聚焦。20.支持各种标记、交叉影响、中心标记、安全标记、区域标记。21.支持斑马线、伪彩色。22.支持预置摄像机LUT和专业摄影机Log表，可以加载不同的LUT实现多种色彩空间映射。23.支持OVS-INN控制协议，可利用SDI返程信号对监视器进行控制。24.支持以太网外部控制。 | 13500 |
| 9 | 电视机 | 台 | 2 | 1. 屏幕尺寸：55英寸。
2. 分辨率：1080P（1920\*1080）。
3. 屏幕比例：16:9。
4. 内存：2G+16G。
5. 中央处理器：A35\*4。
6. 图形处理器：G31 MP2。
7. 背光方式：DLED。
 | 2880 |
| 10 | 多画面分割器 | 台 | 1 | 1. SDI视频输入：4路10bit SD-SDI、HD-SDI和6G‑SDI。
2. SDI视频输出：4路环通，1路HD/Ultra HD。
3. SDI速率：270Mb、1.5G、3G、6G。
4. SDI视频多画面分割输出：1路10bit HD-SDI、10bit 6G‑SDI。
5. HDMI视频多画面分割输出：1路HDMI type A接口。输出支持显示器EDID。
6. SDI时钟恢复：所有SDI输出口都具备时钟恢复，标清、高清或6G‑SDI视频自动切换。
 | 4050 |
| 11 | 调色台 | 台 | 1 | 1. 轨迹球：3个高分辨率轨迹球。
2. 旋钮：12个精准旋钮。
3. 功能按钮每组轨迹球及拨轮配有独立的重置按钮。
4. 软件支持Ripple支持目前市面大多数调色软件，像达芬奇、Nucoda、SCRATCH、SpeedGrade等等.当然也可以使用Ripple配合Element调色台的模块一起使用，组成更多功能的调色台。
5. 外形设计小巧轻便。
 | 7200 |
| 12 | 交换机 | 个 | 1 | 1. 固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G/10G SFP+光接口≥4。
2. 交换容量≥3.36Tbps，转发率≥126Mpps。
3. 支持IRF3.1技术实现统一配置热插拔，简化网络布线，通过二层组网可达到传统需要三层网络架构才能实现的组网结构。
4. 支持智能管理中心管控管理，实现对网络的统一运维及管理。
5. 支持Telemetry技术，实现网络质量回溯，故障排查，风险预警架构优化等功能。
6. 支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI命令行，Web网管及TELNET简化网络。
7. 具备丰富的QoS策略，支持sFlow功能精确地监控网络流量，对网络流量进行统计分析和控制;8.支持SDN架构体系其核心技术，大幅简化了网络的管理及维护难度。
 | 2700 |
| 13 | 基础飞行行业模块 | 套 | 1 | ▲1.支持单通道悬停训练，包括GPS飞行模式/姿态增稳模式、可切换俯仰、副翼、可切换单通道四面悬停（对尾、对头、对左、对右）。▲2.支持双通道悬停训练，包括GPS飞行模式/姿态增稳模式、可切换俯仰、副翼、可切换单通道四面悬停（对尾、对头、对左、对右）。3.支持多通道飞行训练，包括四边航线、圆周航线、水平8字飞行训练。4.支持对对尾、对左、对头、对右、360度旋转、水平八字等基础训练考核。▲5.支持起飞、慢速自悬、水平八字、降落等AOPA操作考核。 | 8100 |
| 14 | 3P中央空调 | 台 | 1 | 1. 匹数：3P。
2. 额定制冷量：6000W。
3. 额定制冷功率：2000W。
4. 循环风量：1000m3/h。
5. 额定电压：380V。
6. 内机噪音：46dB。
7. 外机噪音：56dB。
8. 参考面积：30m2。
9. 含管道、辅材。
 | 9000 |
| 15 | 5P中央空调 | 台 | 1 | 1. 匹数：5P。
2. 额定制冷量：10000W。
3. 额定制冷功率：3000W。
4. 循环风量：1000m3/h。
5. 额定电压：380V。
6. 内机噪音：49dB。
7. 外机噪音：58dB。
8. 参考面积：50m2。
9. 含管道、辅材。
 | 9900 |
| 16 | LED显示屏接收卡 | 张 | 29 | LED全彩接收卡。 | 12528 |
| 17 | 视频处理器 | 台 | 1 | 带载390万，二合一视频处理器。 | 4950 |
| 18 | 控制电脑 | 台 | 1 | 1. CPU：CPU：不低于主频3.4GHz，4核心，8线程
2. 内存：16G DDR4
3. 显存：4G
4. 硬盘：512G，SSD
5. 显示器：23 寸液晶
6. 配键盘鼠标。
 | 4500 |
| 19 | 条形音柱 | 支 | 1 | 1. 接口：3.5mm音频。
2. 扬声单元：2个。
3. 音箱总功率：48W。
 | 810 |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。▲二、交货期：自合同签订之日起7日内交货并安装调试完毕。三、交货地点：采购人指定地点。四、交货方式：现场交货。五、其他要求：▲1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）安装、送货上门的费用。（6）到现场验收的费用。2、付款方式：自签订合同之日起，中标供应商提供合同总金额80%的增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后二十个工作日内支付80%的合同款；中标供应商交货和安装完毕并经采购人验收合格正常运行后，中标供应商开具剩余20%合同款的增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后二十个工作日内完成支付。3、其他要求：中标人未按招标文件中的内容提供服务或服务未达招标要求的，相应责任由中标供应商负责。采购人有权取消其中标资格并解除合同。期间所有产生的相关费用由中标人承担。如期间造成采购人损失的，将追究中标人法律责任并赔偿相关损失。 |

**第二章 评审方法**

评标价＝投标报价.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分类型** | **评分标准** | **分值** |
| 1 | 价格分（满分50分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。（2）政策性扣除计算方法。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及桂财采〔2022〕30号《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。（6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×50分  | 0-50 |
| 2 | 技术分（满分40分） | **技术性能指标分（满分10分）**1. 所有技术指标全部满足且所有“▲”标注项均无偏离的，得8分；2.标注“▲”技术参数主要技术参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加1分，满分2分。 | 0-10 |
| **售后方案分（满分30分）**一档（0分）：不提供售后方案得0分。二档（10分）：投标人提供的售后服务方案的内容简单，基本满足服务需求；三档（20分）：优于二档，投标人售后服务方案能完全响应招标需求，内容包括服务体系介绍、服务及维修流程等，对整体情况有比较全面的认识，表达清晰，描述详细完整；四档（30分）：优于三档，提供售后服务方案满足招标文件需求，服务体系内容详实丰富，能提供包含但不限于微信管家服务、驻场运维服务和云守护服务等；服务及维修流程服务体系、运作制度及流程完善细致，有服务业务主流程图、问题处理流程、问题跟踪流程和巡检流程等；同时还提供突发事件的应急预案，有完整可行的故障响应机制，并且售后方案详细、先进，对关键技术点，描述清晰、到位。 | 0-30 |
| 3 | 商务分（满分10分）客观分 | **保修期外零配件（满分3分）**：投标文件中承诺在保修期外，零配件价格比投标报价每优惠1%得0.5分，满分 3 分。 | 0-3 |
| **信誉分（满分3分）**：考察项目所辖地市有售后服务能力，本地售后服务机构得3分（在投标文件提供项目所在地注册的营业执照副本复印件，原件备查，不提供不得分） | 0-3 |
| **业绩分（满分2分）**：投标人提供同类产品业绩的（以合同复印件或者中标通知书为准）每项得1分，满分2分。 | 0-2 |
| **节能、环境标志产品（满分2分）**（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额三分之一比例得 1 分，满分 1 分。（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额三分之一比例得 1 分；（3）非节能、环境标志产品的不得分。 | 0-2 |

**第三章**  **投标文件格式**

**一、投标文件的组成**

投标文件由商务文件、投标报价、技术文件组成。

**1.** **商务文件（必须提供）**

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，（投标人属自然人的提供自然人的身份证明）；

注：法人包括企业法人、机关法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。如供应商为企业（包括合伙企业，应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；如供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（2）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或免缴税费的证明，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

（3）投标声明书；

（4）法定代表人身份证明书、相应的法定代表人身份证正反两面复印件**（**投标人若为自然人的提供自然人身份证正反两面复印件，投标人若为其他组织形式无法定代表人的提供负责人身份证正反两面复印件）；

（5）授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件**（委托代理时必须提供）。**

（6）商务条款偏离表；

（7）中小企业声明函（**如有请提供）。**

**2.报价文件（必须提供）**

(1)投标函(格式见附件)；

(2)投标报价明细表(格式见附件)；

(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟)。

**3.技术文件**

1.技术需求偏离表**（必须提供）**

2.项目实施方案（如有请提供，格式自拟）

3.售后服务（如有请提供，格式自拟）

4.产品出厂标准、质量检测报告（如有请提供，格式自拟）

5.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供，格式自拟）

6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有请提供,格式自拟）；

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（如有请提供，格式自拟）。

**★注:法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；报价文件必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。**

**投标函格式：**

**投 标 函**

致：\_\_\_\_\_\_（招标采购单位名称）：

根据贵方为 项目的招标公告（项目编号：\_\_\_\_），签字代表 （全名）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交投标文件正本 份、副本 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、按投标报价明细表报价。

3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本项目投标有效期为 天

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 投标人代表姓名 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

投标人名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行： 银行帐号：

 投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**投标报价明细表格式：**

**投标报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元）③＝①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |
| 投标人（盖单位公章，自然人除外）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

**投标声明书格式：**

**投标声明书**

致： （采购单位名称）：

\_\_\_\_\_\_（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我方愿意参加贵方组织的 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内在经营活动中 （填没有或有）重大违法记录（指因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4、我方在“信用中国”或“中国政府采购网”的被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况： 。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**法定代表人身份证明书格式：**

**法定代表人身份证明书**

 （法定代表人名字） 在（ 单位名称） 任 职务，是（ 单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

 单位名称：

 （单位公章）

 年 月 日

法定代表人身份证号码：

住 址：

**投标人法定代表人身份证复印件**

投标人法定代表人身份证复印件：

|  |
| --- |
| 身份证（正面） |

|  |
| --- |
| 身份证（反面） |

法定代表人签名：

投标单位（公章）：

年 月 日**授权委托书格式：**

**授权委托书（格式一）**

致： （采购单位名称）：

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人（投标人若为其他组织形式无法定代表人的应为机构负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 （项目名称和编号） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

 我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

所在部门：

职 务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

（投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签名）

 投标人公章：

 日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**授权委托书（格式二）**

致： （采购单位名称）：

我 （姓名）系自然人，现授权委托 （姓名）以本人名义参加 （项目名称和编号） 项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

 本人对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

自然人签名并在签名处加盖指印：

 年 月 日

委托代理人身份证复印件：

|  |
| --- |
| 身份证（正面） |

|  |
| --- |
| 身份证（反面） |

委托代理人签名：

委托单位（公章，自然人除外）：

# **商务条款偏离表格式：**

**商务条款偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **采购文件的商务条款** | **投标文件承诺的商务条款** | **偏离说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**中小企业声明函**

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 的 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(签章)：

日期： 年 月 日

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

中小微企业划型标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量单位** | **中型** | **小型** | **微型** |
| **农、林、牧、渔** | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| **工业** | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| **建筑业** | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| **批发业** | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| **零售业** | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| **交通运输业** | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| **仓储业** | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| **邮政业** | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| **住宿业** | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| **餐饮业** | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| **信息传输业** | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| **软件和信息技术服务业** | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| **房地产开发经营** | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
| 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| **物业管理** | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| **租赁和商务服务业** | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| **其他未列明行业** | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

**技术需求偏离表格式：**

请根据所投服务的实际技术参数，**逐条对应**本项目招标文件第一章“服务需求一览表”中的**采购清单及服务参数**详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

**技术需求偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| 货物名称 | 技术参数要求 | 货物名称 | 技术参数 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日